Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска

В соответствии  с ч.ч.3,4 ст. 24 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"  отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольным (надзорным) органом на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска. В случае, если объект контроля не отнесен контрольным (надзорным) органом к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
Согласно п.7.1. Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве Базарно-Карабулакского муниципального района, утвержденного  решением Собрания Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области от 30 сентября 2021г. №202 (с изменениями от 30.04.2025 №25) в соответствии с оценкой риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливается 3 категории риска: средний риск; умеренный риск; низкий риск. Критерии отнесения объектов контроля к перечисленным категориям риска перечислены в п.7.2  Положения.
В соответствии с п.13 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве Базарно-Карабулакского муниципального района, утвержденного  решением Собрания Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области от 30 сентября 2021г. №202 (с изменениями от 30.04.2025 №25) индикаторами риска нарушения обязательных требований являются:
а) образование просадки (провала) или иного повреждения дорожного покрытия, расположенного над подземными инженерными коммуникациями;
б) проведение земляных работ при отсутствии письменного разрешения, выданного уполномоченным структурным подразделением администрации Базарно-Карабулакского муниципального района;
в) отсутствие ограждения места проведения земляных работ;
г) отсутствие благоустройства территории после проведения земляных работ;
д) непринятие владельцем подземных инженерных коммуникаций своевременных мер по восстановлению поврежденного смотрового (дождеприемного) колодца, люка (решетки);
е) непринятие владельцем подземных инженерных коммуникаций своевременных мер по содержанию и ремонту асфальтобетонного покрытия при сопряжении люка смотрового (дождеприемного) колодца с покрытием автомобильной дороги (тротуара);
ж) непринятие мер по ограждению открытого смотрового (дождеприемного) колодца;
з) нарушение обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

