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Нормативная стоимость (единичные расценки) 
работ по благоустройству дворовых и преддомовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб. по состоянию на 2019 год
	Стоимость единицы, руб. по состоянию на 2020 год
	Стоимость единицы, руб. по состоянию на 2021 год
	Стоимость единицы, руб. по состоянию на 2022 год
	Стоимость единицы, руб. по состоянию на 2023 год
	Стоимость единицы, руб. по состоянию на 2024
год
	Стоимость единицы, руб. по состоянию на 2025 год

	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 123 кВт (180 л.с.). группа грунтов 2 (1000 м3)
	 м3
	100
	3435,83
	3845,72
	39521,41
	42253,55
	48598,24
	52657,65
	-

	Планировка площадей бульдозерами мощнлстью:132 кВт (180 л.с.) 1000 м2
	м2
	0,35
	45,25
	57,28
	64,35
	65,44
	61,22
	64,42
	-

	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см (1000 м2)
	м2
	0,21
	0,26
	0,31
	0,41
	0,48
	0,55
	0,64
	-

	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ,СГ (т)
	т
	3,469
	1487,6
	1685,24
	1872,39
	2034,22
	2354,61
	3211,84
	-

	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2)
	т/м3
	0,21
	2984,49

	3562,11
	3745,43
	3957,55
	4297,55
	4325,71
	-

	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (т)
	т
	25,372
	480,00
	633,2
	687,5
	778,2
	794,4
	853,5
	-

	Установка бортовых камней бетонных: при  цементобетонных покрытиях (100 м)
	м
	1
	3226,95

	3587,2
	3897,4
	4754,7
	4956,4
	5243,1
	-

	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91)
	кг/м3 
	1,6
	2079,2
	2357,8
	2756,1
	3421,5
	3658,0
	3958,8
	-



