

**СОБРАНИЕ**

**Базарно-Карабулакского муниципального района**

**Саратовской области**

**решение**

«\_27\_ »\_апреля 2018 г № \_125\_

р.п. Базарный Карабулак

# О внесении изменений в решение Собрания Базарно – Карабулакского муниципального района Саратовкой области от 26.12.2016г. № 37 «Об утверждении правил землепользования и застройки территории Большечечуйского МО Базарно-Карабулакского муниципального района»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г №190-ФЗ, Федеральным законом от 23.06.2014г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014г № 540 « Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Базарно-Карабулакского муниципального района, Собрание Базарно-Карабулакского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области от 26.12.2016 г. № 37 «Об утверждении правил землепользования и застройки территории Большечечуйского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района», следующие дополнения:

В статью 29 «Градостроительные регламенты»:

* **ЖИЛЫЕ ЗОНЫ**:

 В Ж-1 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами»:

- ведение огородничества;

- ведение садоводства.

* **ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:**

В ОД-1 «Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения»:

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| **Социальное обслуживание** **3.2:** (административные организации, почтовые отделения, индивидуальное обслуживание клиентов и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 50 до 10000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 5 до 1000 м;
* длина земельного участка – от 10 до 1000 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 1 этаж.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
* 5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.
 |
| **Магазины, торговые павильоны 4.4:** (киоски, лоточная торговля и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 5 до 2000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 5 до 400 м;
* длина земельного участка – от 5 до 400 м;
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
* 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях.
 |
| **Гостиничное обслуживание 4.7:** (общежития, дома приёма гостей и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- из расчета 60 кв. м. на 1 место до 6000 кв. м.;
* ширина земельного участка – от 5 до 1200 м;
* длина земельного участка – от 5 до 1200 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
 |
| **Развлечения 4.8:**(компьютерные центры, кинотеатры, видеосалоны, клубы и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 50 до 1000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 5 до 100 м;
* длина земельного участка – от 10 до 100 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей –1 этаж.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
 |
| **Культурное развитие 3.6:**(музеи, выставочные залы, библиотеки и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 50 до 5000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 5 до 500 м;
* длинна земельного участка – от 10 до 500 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей –1 этаж.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
 |
| **Общественное, деловое управление 3.8; 3.9:**(административные здания, конторы различных организации, редакционные офисы и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 50 до 5000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 5 до 500 м;
* длина земельного участка – от 10 до 500 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
 |
| **Банковская и страховая деятельность 4.5** |
| **Бытовое обслуживание 3.3:**(ателье, парикмахерские и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 50 до 10000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 5 до 500 м;
* длина земельного участка – от 10 до 500 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 1 этаж.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
* 5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.
 |
| **Обслуживание автотранспорта 4.9:**(гаражи и автостоянки, парковки и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 15 до 1000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 3 до 100 м;
* длинна земельного участка – от 5 до 100 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
* 5.Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.
 |
| **Общественное питание 4.6:** (столовые, кафе, бары и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка – от 15 до 20000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 3 до 100 м;
* длинна земельного участка – от 5 до 100 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
* 5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.
 |
| **Коммунальное обслуживание 3.1:** (поставка воды, тепла, отвод канализационных стоков и т.п.) | Не подлежат установлению.Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |

**В ОД-2 «Зона учреждений образования»:**

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| **Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1:** ( дет.сады, школы и т.п. );**Среднее и высшее профессиональное образование3.5.2:** (проф.тех.училища, колледжи и т.п.); | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- из расчета 35 кв. м. на 1 место\* до 5000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 13 до 200 м;
* длинна земельного участка – от 13 до 300 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 4 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
 |
| **Культурное развитие 3.6:**(музеи, выставочные залы, библиотеки и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 50 до 500 кв. м;
* ширина земельного участка – от 5 до 500 м;
* длина земельного участка – от 10 до 500 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей –1 этаж.
* 4.Максимальны процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
 |
| **Гостиничное обслуживание 4.7:** (общежития, дома приёма гостей и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- из расчета 60 кв. м. на 1 место до 6000 кв. м.;
* ширина земельного участка – от 5 до 1200 м;
* длина земельного участка – от 5 до 1200 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
 |
| **Обслуживание автотранспорта 4.9:** (гаражи и автостоянки, парковки и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 15 до 1000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 3 до 100 м;
* длинна земельного участка – от 5 до 100 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
* 5.Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.
 |
| **Общественное питание 4.6:** (столовые, кафе и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка – от 15 до 20000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 3 до 100 м;
* длинна земельного участка – от 5 до 100 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
* 5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.
 |
| **Бытовое обслуживание 3.3:**(ателье, прачечные, бани, парикмахерские и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 50 до 10000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 5 до 500 м;
* длина земельного участка – от 10 до 500 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 1 этаж.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
* 5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.
 |
| **Коммунальное обслуживание (3.1)** | Не подлежат установлению.Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |

**В ОД-3 «Зона учреждений здравоохранения»:**

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| **Социальное обслуживание (3.2)** | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 50 до 10000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 5 до 500 м;
* длина земельного участка – от 10 до 500 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 1 этаж.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
* 5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.
 |
| **Бытовое обслуживание (3.3)** |
| **Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)** | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 50 до 10000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 5 до 500 м;
* длина земельного участка – от 10 до 500 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
* 5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.
 |
| **Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)** |
| **Обеспечение научной деятельности (3.9)** | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 50 до 5000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 5 до 100 м;
* длина земельного участка – от 10 до 100 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
 |
| **Магазины, торговые павильоны (4.4);** | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 5 до 2000 кв. м.;
* ширина земельного участка – от 5 до 400 м;
* длина земельного участка – от 5 до 400 м;
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
* 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м. в легких конструкциях
 |
| **Общественное питание (4.6)** | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка – от 15 до 20000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 3 до 100 м;
* длинна земельного участка – от 5 до 100 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
* 5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.
 |
| **Гостиничное обслуживание (4.7):** (общежития, дома приёма гостей и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- из расчета 60 кв. м. на 1 место до 6000 кв. м.;
* ширина земельного участка – от 5 до 1200 м;
* длина земельного участка – от 5 до 1200 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
 |
| **Обслуживание автотранспорта 4.9:** **(**гаражи и автостоянки, парковки и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 15 до 1000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 3 до 100 м;
* длинна земельного участка – от 5 до 100 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
* 5.Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.
 |

**В ОТ- «Открытые природные пространства»:**

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| Спорт (5.1) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:площадь земельного участка- от 1000 до 500000 кв. м;ширина земельного участка – не подлежит установлению;длина земельного участка – не подлежит установлению.2.Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.3.Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Природно-познавательный туризм (5.2) |
| Туристическое обслуживание (5.2.1) |
| Охота и рыбалка (5.3) |
| Причалы для маломерных судов (5.4) |
| Поля для гольфа или конных прогулок (5.5) |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению |
| Обслуживание автотранспорта (4.9) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:площадь земельного участка- от 15 до 1000 кв. м;ширина земельного участка – от 3 до 100 м;длина земельного участка – от 5 до 100 м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3.Предельное количество этажей – 2 этажа.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |

* **ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:**

**В СН -«Зона кладбищ»:**

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| **Ритуальная деятельность 12.1:**(кладбища, крематории и места захоронения) | Не подлежат установлению.Проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства и содержания кладбищ № 1600-77. Размеры санитарно-защитных зон в зависимости от площади и в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |
| **Похоронное бюро 3.3:**(мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 50 до 10000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 5 до 500 м;
* длина земельного участка – от 10 до 500 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 1 этаж.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
* 5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.
 |
| **Магазины, торговые павильоны 4.2; 4.4:**(киоски, временные павильоны розничной торговли и т.п.) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 5 до 2000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 5 до 400 м;
* длина земельного участка – от 5 до 400 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
* 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях
 |
| **Обслуживание автотранспорта 4.9:** (парковки автомобильного транспорта) | * 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
* площадь земельного участка- от 15 до 1000 кв. м;
* ширина земельного участка – от 3 до 100 м;
* длинна земельного участка – от 5 до 100 м.
* 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.
* 3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
* 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
* 5.Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.
 |

1. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Базарно-Карабулакского муниципального района: http//bkarabulak.sarmo.ru/.
2. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на секретаря Собрания Базарно-Карабулакского муниципального района Н.А. Крупнову.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Председатель Собрания**

**Базарно-Карабулакского**

**муниципального района Л.П. Комарова**

**Глава**

**Базарно-Карабулакского**

**муниципального района О.А. Чумбаев**