О рисках отравления угарным газом при включенном кондиционере
Соблюдать правила газовой безопасности крайне важно в любое время года. Однако, в летний период климат «обеспечивает» специфические условия, при которых пользоваться газовым оборудованием нужно с особым вниманием. Специалисты «Газпром газораспределение Саратовская область», «Саратовгаз» рассказали, почему в сезон высоких температур возникает риск отравления угарным газом, и как ситуацию осложняет использование кондиционера.
Во время работы любое газовое оборудование требует постоянного притока кислорода, который необходим для горения природного топлива. Также важно знать, что летом, особенно при жаркой погоде, тяга в дымоходах и вентиляционных каналах может стать недостаточной. Происходит это за счёт малой разницы температур вне и внутри помещения даже при полностью работоспособной вентиляции. Чем же опасна такая ситуация?
Если при недостаточной тяге в вентканалах работает газовый прибор, а окна при этом останутся закрытыми, то в помещении будет скапливаться угарный газ.
Необходимо помнить, что угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, и почувствовать его невозможно. Обнаружить его можно только с помощью специальных приборов. При концентрации угарного газа в помещении превышающей 1,2% человек теряет сознание уже после 2-3 вдохов, а летальный исход может наступить менее чем через 3 минуты.
Если при описанных условиях в помещении работает проточный газовый водонагреватель, закрытые окна могут спровоцироватьлавинообразное выделение угарного газа, то есть его почти мгновенное накопление в помещении. Сложно переоценить опасность такого стечения обстоятельств. 
В летние месяцы жители домов и квартир зачастую закрывают окна по утрам, чтобы при высоких дневных температурах сохранить ночную прохладу в помещении. Так создаётся нежелательная ситуация при включении газовой плиты или проточного нагревателя.
Другая распространённая причина нарушения правил газовой безопасности – кондиционер. Включая его, многие плотно закрывают окна, будучи уверенными, что  через приоткрытое окно «утечёт» столь ценный холод. Именно здесь кроется непростительная ошибка. В чём же опасность запертых окон при работающем кондиционере?
Экономия холода чревата для пользователя кондиционера, плотно закрывшего все окна и включившего бытовое газовое оборудование, не только прекращением работы вентиляции, но иобразованием воздушного затвора из холодного воздуха в вентиляционном канале. Это явление можно сравнить с пробкой, которая мешает циркуляции воздуха через предусмотренный для этого канал. При её образовании,угарный газ не покидает помещение, а остается внутри.
Важнейшее правило газовой безопасности: при работающем газовом оборудовании всегда должны быть приоткрыты окна. Это правило не отменяется, а лишь приобретает важность при включении кондиционера!
Также необходимо не реже 3 раз в год приглашать специалистов, которые проверят и, если потребуется, приведут в порядок дымовые и вентиляционные каналы. Согласно действующему законодательству, ответственность за проведение таких проверок в частном доме несет собственник, пользователь помещения, а в многоквартирном доме – управляющая организация. Соответствующие акты управляющие компании должны публиковать на своём сайте, в чате для жильцов и на досках объявлений в местах общего пользования. 
