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 АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                          БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
[bookmark: _GoBack]От 18.05.2026                                                                                   № 360

       р.п. Базарный  Карабулак 

Об утверждении муниципальной программы «Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения в Базарно-Карабулакском муниципальном районе Саратовской области»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду» руководствуясь Уставом Базарно - Карабулакского муниципального района Саратовской области, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых «подключены к системе теплоснабжения в Базарно-Карабулакском муниципальном районе».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Ганина А.В.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.


Глава муниципального района                                                                                 А.С. Кушнарев 












                                                                                                  Приложение №1 к постановлению  
                                                                                                            администрации  Базарно-Карабулакского
                                                                                                            муниципального района Саратовской области

                                                                                                             от _______________             № ________


Программа проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее - потребители тепловой энергии). 
2. Программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ); 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ); 
- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от   13.11.2024 № 2234 (далее - Правила). 
- Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Порядок). 
3.Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами и порядком, в которых установлены обязательные требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для:
 - теплоснабжающих организаций;
 - потребителей тепловой энергии теплопотребляющие установки, которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций социально значимых объектов;
- управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами – в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – потребители тепловой энергии).
4. Работа Комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению 1 к настоящей Программе (далее - График). 
5. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется Комиссией, созданной Администрацией Базарно-Карабулакского  муниципального района Саратовской области. 
6. Комиссия в срок не позднее, чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с Графиком уведомляет о сроках проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, посредством размещения на официальном сайте администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://admbk.ru/ информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии на территории Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 -11 Правил и оценочные листы. 
7. Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Графике. 
8. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности, который определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. По результатам расчета индекса готовности устанавливается: 
- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8; 
- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 
- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. 
При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 федерального закона № 190-ФЗ не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1. 
9.  В отношении объектов потребителей тепловой энергии расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области осуществляется единой теплоснабжающей организацией. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными потребителями и данными единой теплоснабжающей организацией, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплопотребления. 
10. Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится единой теплоснабжающей организацией в течение 10 календарных дней до даты предоставления в Комиссию заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности, в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, направляет не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее -акт) единой теплоснабжающей организацией в Комиссию для определения уровня готовности потребителей тепловой энергии и оформления результатов оценки обеспечения готовности. 
11. В отношении теплоснабжающей организации расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией в соответствии с требованиями пункта 9 Правил.
В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию, у теплоснабжающей организации могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.
12. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются согласно приложению 1 к настоящей Программе.
13. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению 2 к настоящей Программе. 
14. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
15. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист. 
16. Срок составления акта определяется председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 20 сентября 2026 года - для потребителей тепловой энергии, не позднее 10 октября 2026 года - для теплоснабжающей организации. 
17. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению 3 к настоящей Программе выдается в течение 3 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка. 
18. Сроки выдачи паспортов определяются не позднее 20.09.2026 для потребителей тепловой энергии, не позднее 10.10.2026 для теплоснабжающих организаций. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области в информационно телекоммуникационной сети Интернет в срок до 01.12.2026. 
19. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 18 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний. 
20. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил. По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности. 
21. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил); 
- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил); 
- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил). 
22. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил); 
- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил   № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил); 
- показатель наличия, разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил). 
23. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, указан в приложении 3 к настоящей Программе. 
24. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, указан в оценочном листе приложении 4 к настоящей Программе. 
25. При проведении проверки потребителей тепловой энергии (многоквартирных домов) комиссией проверяется наличие у управляющей организации, товарищества собственников недвижимости, председателя совета дома (при непосредственной форме управления) ответственных за эксплуатацию теплопотребляющих установок и документов указанных в акте оценки готовности жилого многоквартирного дома согласно приложению №5 к настоящей программе.
                                                            





                                                              Приложение 1
                                                                            к программе проведения оценки обеспечения
                                                                            готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
                                                                            теплоснабжающих организаций и 
                                                                            потребителей  тепловой энергии Базарно-Карабулакского
                                                                            муниципального района Саратовской области


График проведения оценки готовности к отопительному периоду
2026 – 2027 годов

	№
п/п
	Объекты подлежащие проверке
	Количество объектов
	Сроки проведения оценки обеспечения готовности

	   1.                                Жилищный фонд (многоквартирные дома, далее МКД)

	1.1
	  Жилищный фонд
	
	

	1.2
	МКД
( по графику управляющих организаций)
	88
	с 15.06.2026 г. по
15.09.2026 г.

	   2.	Учреждения социальной сферы

	2.1
	Общеобразовательные учреждения
	50
	с 15.06.2026 г. по
15.09.2026 г.

	2.2
	Учреждения социального развития
	4
	с 15.06.2026 г. по
15.09.2026 г.

	2.3
	Учреждения в сфере здравоохранения
	18
	с 15.06.2026 г. по
15.09.2026 г.

	2.4
	Учреждения культуры
	33
	с 15.06.2026 г. по
15.09.2026 г.

	3.
	Прочие потребители
	6
	с 15.06.2026 г. по
15.09.2026 г.

	                 Итого потребителей тепловой энергии:	199

	4.
	Теплоснабжающие организации
	1
	с 15.06.2026 г. по
15.09.2026 г.












                                                                                                  Приложение 2
                                                                                                  к  Программе проведения оценки 
                                                                                                  обеспечения готовности  к отопительному периоду 
                                                                                                  2026-2027 годов теплоснабжающих организаций 
                                                                                                  и потребителей  тепловой энергии 
                                                                                                  Базарно-Карабулакского муниципального района 
                          Саратовской области

Акт № _____
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов.

р.п. Базарный Карабулак                                                             от «____» ______ 2026 г.

Комиссия, образованная постановлением администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области от «  »         2026 г. №        , в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг., утвержденную постановлением администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области от  «   »          2026 г. № .
В период с «___» _________ 2026 г. по «____» ___________ 2027 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:
_______________________________________________________________________ 
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1. __________________________;
2. __________________________;
3. __________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
( готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	



2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
( готов/готов с условиями/не готов)

	
	



Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к 
                            отопительному периоду________________________ на ___ л. в 1 экз.
                                                                                                       (объект оценки обеспечения готовности)
                                  
                                    2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к 
                            отопительному периоду________________________ на ___ л. в 1 экз.
                                                                                                       (объект оценки обеспечения готовности)

                                     3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к 
                            отопительному периоду________________________ на ___ л. в 1 экз.
                                                                                                       (объект оценки обеспечения готовности)


Председатель комиссии :     _________________        /_______________/
                                                                                               (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя 
комиссии:                               _________________        /_______________/
                                                                                               (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:	             _________________        /_______________/
                                                                                               (подпись, расшифровка подписи)

 	                                     _________________        /_______________/
                                                                                               (подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» ___________ 2026 г.      _________________        /_______________/
                                                                                               (подпись, расшифровка подписи руководителя 
                                                                                               ( его уполномоченного представителя) в отношении
                                                                                                которого проводилась оценка обеспечения 
                                                                                                        готовности к отопительному периоду)































                                                                                        Приложение № 3
                                                                                        к Программе проведения оценки 
                                                                                        обеспечения готовности к отопительному периоду 
                                                                                        2026-2027 годов теплоснабжающих организаций
                                                                                        и потребителей тепловой энергии 
                                                                                        Базарно-Карабулакского муниципального 
                                                                                        района Саратовской области


Паспорт
готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов.

Выдан __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1.________________________;
2.________________________;
3.________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:
Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 
 от «_»    ________№_______




 Первый заместитель главы администрации                                                                А.В. Ганин



















                                                                                           Приложение 4 к Программе проведения 
                                                                                           оценки обеспечения готовности к 
                                                                                           отопительному  периоду 2026-2027 годов 
                                                                                           теплоснабжающих организаций и потребителей
                                                                                           тепловой энергии Базарно-Карабулакского 
                                                                                           муниципального района Саратовской области


Требования  готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций

	№
п/п
	Требования Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. №2234
	Проверяемые документы

	1.
	Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения
	Предоставление приказа (соглашения) от теплоснабжающей (теплосетевой) организации об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном п. 5,6 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ.

	2.
	Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения
	Предоставление акта, с указанием:
-соответствия мощности источников тепла и тепловой нагрузки потребителей;
-соответствия производительности подпиточных устройств источников тепла и расхода воды на подпитку тепловой сети;
-обеспеченности источников тепла топливом;
-соблюдения водного режима тепловых сетей в соответствии с "Нормами качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей";
-отчет о выполнении в полном объеме планов работ по подготовке теплоисточников, тепловых сетей и потребителей к отопительному периоду.

	3.
	Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами
	Предоставление приказа по организации (предприятию) об установлении критериев надежности, исходя из схемы теплоснабжения и показателей надежности теплоснабжения, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" и подтверждение актом предприятия их соблюдения, либо выполнение в установленные сроки плановых мероприятий по повышению надежности теплоснабжения, определенных инвестиционной и производственной программой.


	4.
	Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии
	Предоставление справки о наличии нормативного запаса топлива (актов замера), журнал топливного хозяйства

	5.
	Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб
	Предоставление приказа руководителя теплоснабжающей (теплосетевой) организации о создании служб, положения о службах, справки по укомплектованности указанных служб персоналом, обеспеченности персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.
Проверяется наличие приказа руководителя теплоснабжающей (теплосетевой) организации о создании служб, положения о службах, справка по укомплектованности.

	6.
	Проведение наладки тепловых сетей
	Предоставление технических отчетов:
-об испытании системы централизованного теплоснабжения и разработке мероприятий по ее наладке (по установленной форме).
-о регулировании системы централизованного теплоснабжения (по установленной форме). Периодичность наладки тепловых сетей определяется руководителем теплоснабжающей (теплосетевой организации).
Наладка проводится при установлении фактического несоответствия параметров тепловой сети проектным, а также при производстве работ по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, влекущих изменение их пропускной способности и присоединенной тепловой нагрузки. Наладка может производится как силами теплосетевых, организаций, так и с привлечением специализированных наладочных организаций.
Работы по наладке систем отопления зданий и сооружений осуществляет потребитель.

	7.
	Организация контроля режимов потребления тепловой энергии
	Предоставление приказа руководителя теплоснабжающей (теплосетевой) организации об организации контроля режимов потребления тепловой энергии.

	8.
	Обеспечение качества теплоносителей
	Предоставление инструкций от теплоснабжающей (теплосетевой) организации по проверке качества теплоносителей на основании данных журналов учета качества теплоносителей -сменных журналов, журналов лабораторного контроля.

	9.
	Организация коммерческого учета и приобретаемой и реализуемой тепловой энергии
	Предоставление приказа об организации коммерческого учета тепловой энергии.

	10.
	Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении
	Предоставление актов по эксплуатации тепловых сетей, паспортов теплосетей, приказа об организации проверки качества строительно-монтажных работ, сертификаты на материалы, акты и журналы контроля строительно-монтажных работ.

	11.
	Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
	С целью соблюдения критериев предоставляются:
-акт проверки готовности систем (готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи);
-журнал контроля холодного водоснабжения (соблюдение воднохимического режима);
-справка о проведении технического диагностирования котлов, дымовых труб и топливных резервуаров, выслуживших нормативные сроки, информация о выполненных предписаниях Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации);
-утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
-расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов, выполненные на основании Приказа Госстроя России от 06.09.2000 N 203(МДС 41-6.2000);
-порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло, электро, топливо  и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
- акты гидравлических испытаний тепловых сетей следует проводить, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.
Гидравлические испытания тепловых сетей, эксплуатирующихся длительное время и имеющих ненадежные участки, следует проводить после текущего или капитального ремонта, и предварительного гидравлического испытания этих участков на прочность и плотность, но не позднее, чем за три недели до начала отопительного периода.
-план подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения.
-плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии. (План-график утверждается и корректируется по согласованию с органами местного самоуправления).
-договоры поставки топлива теплоснабжающей, теплосетевой организации, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.




	12.
	Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

	Предоставление перечня (выборочно) актов разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.


	13.
	Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления

	Предоставление информации от теплоснабжающих (теплосетевых) организаций об отсутствии или наличии невыполненных предписаний Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору план мероприятий по устранению замечаний (в случае наличия предоставляется план мероприятий по устранению замечаний с указанием сроков).


	14.
	Работоспособность
автоматических
регуляторов при их
наличии
	Предоставление акта проверки работоспособности автоматических регуляторов (либо справки об их отсутствии).










































                                                                                           Приложение 5 к Программе проведения 
                                                                                           оценки обеспечения готовности к 
                                                                                           отопительному  периоду 2026-2027 годов 
                                                                                           теплоснабжающих организаций и потребителей
                                                                                           тепловой энергии Базарно-Карабулакского 
                                                                                           муниципального района Саратовской области


Требования  готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии.

При проведении проверки потребителей тепловой энергии Комиссией должны быть проверены документы, отражающие выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду:

	№
п/п
	Требования Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. №2234
	Проверяемые документы

	1.
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

	1.Справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
2. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду.
3. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.
4. Акты проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду.

	2.
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

	1. Акты промывки теплообменного оборудования теплового пункта.
2. Акты промывки систем отопления.
3. Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции .

	3.
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

	1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду.
2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.
3.Справка . 

	4.
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

	1. Акт выполнения плана мероприятий ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2025-2026  годов систем теплопотребления .

	5.
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

	1. Акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей.
2. Акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
3. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей потребителя на прочность и плотность. 
4. Акты промывки тепловых сетей потребителя. 5. Акты проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду.

	6.
	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

	1. Акты общего осмотра зданий.


	7.
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

	1. Акты проверки готовности теплового пункта (ТП) к отопительному периоду.
2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.

	8.
	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

	1. Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов.


	9.
	Работоспособность защиты систем теплопотребления.

	1. Акты проверки готовности теплового пункта (ТП) к отопительному периоду.
2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.
3. Акт проверки работоспособности защиты системы теплопотребления.

	10.
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

	1. Акт проверки наличия  паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

	11.
	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

	1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду.
2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.
3. Акт проверки отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов, тепловых узлов с водопроводом и канализацией .

	12.
	Плотность оборудования тепловых пунктов.

	1. Акты испытания на плотность и прочность теплообменного оборудования теплового пункта.

	13.
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

	1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду.
2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.
3.Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора 

	14.
	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

	1. Акт сверки либо/ бухгалтерская справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии задолженности за ранее поставленные коммунальные ресурсы.
2. Справка об отсутствии задолженности у потребителей тепловой энергии.
3. Соглашение о реструктуризации задолженности

	15.
	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

	1. Приказ «О назначении ответственных лиц за эксплуатацию  теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад».
2. Справка об укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплопотребляющих установок персоналом и материально-техническими ресурсами .
3. Договор на эксплуатацию ТПУ.

	16.
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

	1. Акты испытания на плотность и прочность систем отопления.
2. Акты испытания на плотность и прочность трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции.

	17.
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложенииN3 к настоящим Правилам.

	1. Справка по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии.


	18.
	Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии 

	1. Акт поверки состояния дымовых и вентиляционных каналов здания




Паспорт готовности к отопительному периоду по образцу, согласно приложению №3 к настоящей Программе, выдается администрацией Базарно-Карабулакского муниципального района в течении 15 дней с даты подписания акта готовности объекта к отопительному периоду.













                                                                                  Приложение 6 к Программе проведения 
                                                                                                    оценки обеспечения готовности к 
                                                                                                    отопительному  периоду 2026-2027 годов 
                                                                                                    теплоснабжающих организаций и потребителей
                                                                                                    тепловой энергии Базарно-Карабулакского 
                                                                                                    муниципального района Саратовской области

Акт оценки обеспечения готовности жилого дома к осенне-зимней эксплуатации

Адрес _____________________________________________________________
Год постройки______________________________________________________
Этажность_________________________________________________________
Количество подъездов _______________________________________________
Источники:
теплоснабжения (центральное/печное) _________________________________
горячее водоснабжение ______________________________________________
водоснабжение _____________________________________________________
электроснабжение __________________________________________________   
водоотведение   ____________________________________________________
	Обязательное требование
	Подтверждающие документы
	Показатель выполнения

	1
	2
	3

	1.Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20Федерального закона о теплоснабжении)

	1.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения;

1.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил);


1.3.Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет
наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
(подпункт 11.5.3 пункта 11Правил);

1.4. Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах;

1.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11Правил);

1.6.Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 11.5.6 пункта 11Правил);

1.7. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)

1.8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)
(подпункт 11.5.8 пункта 11Правил);

1.9.Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной,  диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)

1.10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или)
регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)

	реквизиты актов
(заполнить)




реквизиты актов
(заполнить)













реквизиты акта
(заполнить)











есть/нет

















реквизиты актов
(заполнить)
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есть/нет









реквизиты актов
(заполнить)

	2. Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)

	2.1. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил);

2.2. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным  представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил);
	реквизиты актов
(заполнить)









реквизиты акта
(заполнить)

	3.Обеспечивать
отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
(пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	3.1. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11Правил)

3.2. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной  тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
(подпункт 11.5.13 пункта 11Правил)
	реквизиты договоров



реквизиты акта
(заполнить)

	4. Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)

	4.1. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил);

4.2. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
	реквизиты актов (заполнить)






реквизиты актов (заполнить)

	5. При эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением 
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 № 170

	5.1 Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил):
- уплотнение притворов дверей в подвальные помещения и подъезды, окон в местах общего пользования;

- восстановление целостности оконных заполнений;

- работоспособность запорных механизмов;

- целостность утеплителя перекрытия в чердачных помещениях; 

- целостность теплоизоляционных материалов трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях; 

- надлежащее состояние продухов в цоколе зданий. 

5.2. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)

	реквизиты акта
(заполнить)























реквизиты актов
(заполнить)

	6.Обеспечить
выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил
	6.1.Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом;

6.2. Действующий договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме 
	реквизиты акта,  результат обследования

реквизиты договора (заполнить)

	7. Проведение работ по подготовке многоквартирного дома к отопительному сезону согласно требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением 
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 № 170
пп.2.6.2, 4.2, 4.2, 4.3, 4.6, 5.6, 5.8
	7.1.Акт сезонного осмотра многоквартирного дома;

7.2. План-график ремонтных работ для устранения выявленных в ходе проверки дефектов и повреждений общего имущества дома;

7.3. Готовность жилого дома к отопительному сезону: 

- стены, фасад; 

- отмостка; 

- крыша; 

- водосточные трубы; 

- перекрытия чердачные и над техническими 
подпольями (подвалами); 

- внутренние системы водоснабжения; 

- внутренние системы электроснабжения; 
	реквизиты акта


есть/нет







-удовл/неуд

-удовл/неуд

-удовл/неуд

-удовл/неуд

-удовл/неуд


-удовл/неуд

-удовл/неуд
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